

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια δύο (2) επαγγελματικών  ψυγείων  βιτρίνας  ιατρικής  χρήσης για το ΤΕΠ. 

Το κάθε ψυγείο να διαθέτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.
1. Χωρητικότητα  400 lt έως 450 lt.
2. Θερμοκρασία συντήρησης με εύρος +2 οC εως +8οC, με εργοαστασιακή ρύθμιση τους +5οC.
3. Να έχει ψηφιακή ένδειξη της εσωτερικής θερμοκρασίας.
4. Να έχει συναγερμούς υψηλής& χαμηλής θερμοκρασίας και ανοικτής πόρτας.
5. Θερμομονωτική γυάλινη πόρτα ασφαλείας.
6. Να έχει τουλάστον πέντε (5) ρυθμιζόμενα ράφια.
7. Το ψυγείο να διαθέτει σήμανση CE  με συμμόρφωση με το πρότυπο DIN 13277 ή ισοδύναμο ευρωπαϊκό πρότυπο για τη συντήρηση φαρμακευτικών προϊόντων.
8. Να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ενδεικτική δαπάνη προμηθείας: (2x1.500€)3.000€ πλέον ΦΠΑ.
Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά& παράδοση στο Νοσοκομείο. 

Τεχνικές γενικές απαιτήσεις :
--να πρόκειται για ψυγεία αξιόπιστου κατασκευαστή.
--να υπάρχει εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών στην Ελλάδα.
--να εξασφαλίζεται διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 7 έτη.
--να φέρουν σήμανση CE.
--να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη. 

Η επιλογή αξιόπιστου κατασκευαστή κρίνεται απαραίτητη λόγω της αδιάλειπτης λειτουργίας του ΤΕΠ και της ανάγκης άμεσης τεχνικής υποστήριξης.

Ο Υποδιευθυντής των Τ.Υ του ΓΝΚ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
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